***MEGA 16/25/3***

***[](http://www.modellbaubichler.de/images/product_images/popup_images/ac_motor_16_25_small.jpg)Technische Daten:***

|  |  |
| --- | --- |
| **Zellenzahl** | 7-8 NiMh |
| 3S LiPo |
| **Umdrehungen [UpM/1V]** | 1700 |
| **max. Strom [A]** | 30 |
| **Innenwiderstand [mO]** | 17 |
| **Windungszahl** | 3 |
| **Gewicht** | 115g |
| ***Polzahl*** | *6 \*)* |
| ***Motortiming*** | *10° \*)* |

**\*) selbst eingestellter Wert im Regler – keine Gewährleistung**

***Abmessungen:***

**Durchmesser 28mm**

**Länge 46,4mm**

**Motorwelle 3,2mm**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ***Spannung (V)*** | ***Luftschraube*** | ***Strom (A)*** | ***Drehzahl (U/Min)*** |
| 10 V | ***7x5*** | 19,0 | 14640 |
| 9 V | ***8x4*** | 23,0 | 12240 |
| 10 V | ***8x4*** | 27,0 | 13320 |
| 11 V | ***8x4*** | 32,0 | 14300 |
| 10 V | ***8x5*** | 32,0 | 14140 |
| 11 V | ***8x5*** | 36,5 | 15020 |