|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Leopard LC3542**  http://www.leopardhobby.com/UploadFiles/201191312828971.jpghttp://www.leopardhobby.com/UploadFiles/2011624224445622.jpg  **Spezifikation:**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **LC-3542 Serie** | | | | | | | | | | | | | | **Model** | **U/min** | **Leerlauf** | **Lipo** | **Maximale Belastung** | **Dauerbelastung** | **Widerstand** | **Abmessungen Durchmesser/Länge** | **Motorwelle** | **Gewicht** | **Leistung** | **Zugkraft** | **Propeller** | | LC3542-6T | 920KV | 2.3A | 3-4S | 45A | <42 | 0.0393 | 35mm×41.2mm | 5.0 mm | 135g | 620W | 2.2kg | 11＂-12＂ | | LC3542-7T | 730KV | 1.8A | 3-5S | 38A | <34 | 0.0534 | 35mm×41.2mm | 5.0 mm | 135g | 580W | 2.0kg | 11＂-12＂ | |