**NTM 3548-900kV brushless**



***Spezifikationen:***

Model: NTM Prop Drive Series 3548 900kv

Kv: 900rpm/v

Pole: 3

Motor Wind: 7T

Max current: 55A

Max Power: 570W @ 12v (3S) / 815W @ 15v (4S)

Welle: 5mm

Gewicht: 171g

ESC: 60A

Akku: 3s~4s Lipoly

Lochabstand zur Frontmontage: 25mm oder 19mm

Steckverbindung: 3.5mm Gold-Kontakt-Stecker

***Luftschraubenvorgaben:***

dzt. nicht vorhanden